***Состав исполнительной документации системы Водоснабжения***

1. Проект производства работ (для магистральных водоводов);
2. Предоставить свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. Представить техническую характеристику объекта.
4. Представить копию технических условий.
5. Представить копию согласования проектной документации.
6. Представить исполнительную съемку М 1:500 или исполнительную схему, выполненную по определенным требованиям (наличие привязок к капитальным к капитальным сооружениям объектов инженерной инфраструктуры (колодцев) и углов поворота коммуникаций).
7. Представить продольный профиль с указанием гидрогеологических условий, диаметра, отметок земли, лотка, трубы, дна колодца, мест и отметок пересечения с подземными коммуникациями. Профили предоставляются в масштабе 1:100 по вертикали и 1:500 по горизонтали.
8. Представить исполнительную схему сварных стыков.
9. Представить исполнительные чертежи камер, колодцев.
10. Представить конструктив камер, колодцев.
11. Представить общий журнал работ (для магистральных водоводов).
12. Представить журнал сварочных работ (для магистральных водоводов).
13. Представить журнал бетонных работ (для магистральных водоводов).
14. Представить акт освидетельствования скрытых работ на разработку котлована, траншеи.
15. Представить акт освидетельствования скрытых работ на подготовку основания.
16. Представить акт освидетельствования скрытых работ на монтаж трубопроводов.
17. Представить акт освидетельствования скрытых работ на выполнение сварных соединений.
18. Представить акт освидетельствования скрытых работ на устройство футляров, защитных кожухов.
19. Представить акт освидетельствования скрытых работ на монтаж колодцев, камер (устройство бетонной подготовки камеры, колодцев; устройство арматурного каркаса камеры, колодцев; бетонирование камеры).
20. Представить акт освидетельствования скрытых работ на устройство антикоррозийной изоляции трубопроводов.
21. Представить акт освидетельствования скрытых работ на устройство антикоррозийной изоляции стыков.
22. Представить акт освидетельствования скрытых работ на устройство гидроизоляции камеры, колодцев.
23. Представить акт освидетельствования скрытых работ на герметизацию мест прохода трубопроводов через стенки колодцев.
24. Представить акт освидетельствования скрытых работ на установку запорной арматуры и пожарных гидрантов.
25. Представить акт о проведении гидравлического и пневматического испытания на прочность и герметичность сетей и сооружений с подписью представителя СГМУП «Горводоканал».
26. Представить акт промывки и дезинфекции трубопроводов инженерных сетей и сооружений с подписью представителя СГМУП «Горводоканал».
27. Представить акт на врезку в существующую сеть водоснабжения с подписью представителя СГМУП «Горводоканал».
28. Представить результаты исследования питьевой воды.
29. Представить акт освидетельствования скрытых работ на обратную засыпку и уплотнение грунта.
30. Представить сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы, трубы, оборудование, конструкции.
31. Представить копии удостоверений производителей сварочных работ (для ПЭ труб).