***Состав исполнительной документации системы Водоотведения***

1. Предоставить свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Представить техническую характеристику объекта.
3. Представить копию технических условий.
4. Представить копию согласования проектной документации.
5. Представить исполнительную съемку М 1:500 или исполнительную схему, выполненную по определенным требованиям (наличие привязок к капитальным сооружениям объектов инженерной инфраструктуры (колодцев) и углов поворота коммуникаций).
6. Представить продольный профиль с указанием гидрогеологических условий, диаметра, отметок земли, лотка, трубы, дна колодца, мест и отметок пересечения с подземными коммуникациями. Профили предоставляются в масштабе 1:100 по вертикали и 1:500 по горизонтали.
7. Представить исполнительные чертежи колодцев, конструктив колодцев, конструктивные узлы.
8. Представить исполнительную схему сварных стыков.
9. Представить акт освидетельствования скрытых работ на разработку котлована, траншеи.
10. Представить акт освидетельствования скрытых работ на подготовку основания (ж/б плиты).
11. Представить акт освидетельствования скрытых работ на монтаж трубопроводов с подбетонкой на 1/3 диаметра для ВЧШГ, устройства футляров, герметизация стыковых соединений (сварка стыков ПЭ).
12. Представить акт освидетельствования скрытых работ на монтаж колодцев, камер.
13. Представить акт освидетельствования скрытых работ на устройство гидроизоляции камеры, колодцев, трубопроводов.
14. Представить акт освидетельствования скрытых работ на герметизацию мест прохода трубопроводов через стенки колодцев.
15. Представить акт на врезку в существующую сеть канализации с подписью представителя СГМУП «Горводоканал».
16. Представить акт на пролив и на просвет с подписью представителя СГМУП «Горводоканал».
17. Представить акт освидетельствования скрытых работ на обратную засыпку и уплотнение грунта.
18. Представить сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы, трубы, оборудование, конструкции.
19. Представить копии удостоверений производителей сварочных работ (для ПЭ труб).